**Załącznik nr 2 do SWZ**

**F O R M U L A R Z W A R U N K Ó W T E C H N I C Z N Y C H**

**Bus przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych**

|  |
| --- |
| **Parametry wymagane** |
| * samochód fabrycznie nowy,
* do 3,5 T
* nadwozie całkowicie przeszklone,
* drzwi boczne przesuwne z prawej strony,
* drzwi tylne przeszklone dwuskrzydłowe,
* homologacja auta - samochód przeznaczony do przewozu dziewięciu osób łącznie z kierowcą i przystosowany do przewozu jednej osoby niepełnosprawnej na wózku inwalidzkim,
* posiada pasy bezpieczeństwa mocujące wózek i osoby niepełnosprawne,
* posiada szyny podłogowe do montażu wózka,
* posiada najazdy do wprowadzania osób niepełnosprawnych (możliwość demontażu fotela bez narzędzi zamiennie z wózkiem inwalidzkim),
* nadwozie pokryte lakierem metalizowanym i oznakowane z przodu i tyłu symbolem inwalidzi,
* drzwi boczne zaopatrzone w elektrycznie sterowany stopień boczny, ułatwiający wchodzenie i wychodzenie z pojazdu,
* silnik o pojemności min. 1.6 l,
* manualna skrzynia biegów,
* napęd na koła przednie,
* układ kierowniczy ze wspomaganiem,
* układ hamulcowy min. z system zapobiegającym blokowaniu kół pod czas hamowania (ABS),
* centralny zamek zdalnie sterowany + immobiliser,
* zagłówki regulowane na wysokości w przedniej części kierowcy i pasażerów,
* klimatyzacja co najmniej manualna rozbudowana w części pasażerskiej,
* ogrzewanie również w przestrzeni pasażerskiej,
* pasy bezpieczeństwa 3 punktowe dla kierowcy i pasażerów,
* komplet z ogumieniem zimowym (4 szt.),
* wyposażenie: pełnowymiarowe koło zapasowe, gaśnice, trójkąt, apteczka, podnośnik, klucz do wymiany kół,
* ubezpieczenie,
* gwarancja: minimum 24 miesiące bez limitu kilometrów.
 |